Визуализированный перечень

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ по благоустройству

1. Минимальный перечень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Визуализированное изображение** | **Наименование, характеристики** | |
|  | **Скамья** | | |
| **1.1** |  | | **Скамья без спинки:**  длина скамейки - 1,5 м;  ширина – 380 мм;  высота - 680 мм. |
| **1.2.** |  | | **Скамья без спинки:**  длина скамейки - 2,0 м;  ширина - 385 мм;  высота - 660 мм. |
| **1.3.** |  | | **Скамья со спинкой:**  длина скамейки - 2,085 м;  ширина - 770 мм;  высота - 975 мм. |
|  | **Урна** | | |
| **2.1.** |  | | **Урна для мусора:**  высота - 540 м;  ширина – 400 мм;  объем: 20 л. |
| **2.2.** | **001212-prev_yu** | | Габаритные размеры:  D=570 мм, Н=790 мм, Размеры вставки: D=430 мм, Н=580 мм |
| **3.** | **Освещение дворовых территорий** | | |
|  |  | | **Энергосберегающие ЖКУ светильники**  Размер 690х335х310 мм.  Мощность 100 Вт.  Пластиковый корпус,  защитное стекло |

2. Дополнительный перечень

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Детское игровое и спортивное оборудование** | |
| **1.1.** | **Игровое оборудование:** | |
| **1.1.1.** | Качалка -балансир4104 | Габаритные размеры:2510х420 мм, Н=880 мм, Н сидения=530 мм Возрастная группа:3-12 лет |
| **1.1.2.** | Качели  943a6ec79dc5af3b190e823e692b523f | Габаритные размеры:1450х1780 мм, Н=1880 мм Возрастная группа:3-12 лет |
| **1.1.3.** | Качели  1345610799 | Габаритные размеры:3850х1760 мм, Н=2380 мм Возрастная группа:3-12 лет |
| **1.1.4.** | Карусель  6abde570b1a337589538298b5a5ced0f | Габаритные размеры:  Высота700 мм  Диаметр1600 мм |
| **1.1.5.** | Карусель  107 | Габаритные размеры:D=1640 мм, H=715 мм, Н площадки=80 мм Возрастная группа:3-12 лет |
| **1.1.6.** | Горка  258 | Габаритные размеры:3000х578 мм, Н=2380 мм, Н площадки=1220 мм Возрастная группа:3-10 лет |
| **1.1.7.** | Горка  93dbe4474939c08b7814be9b400413ac | Габаритные размеры:  Длина 4050хх мм  Ширина 600 мм  Высота 2200 мм |
| **1.1.8.** | Песочница  10528_image_big | Габаритные размеры:2000х2000 мм, Н=370 мм Возрастная группа:от 1 года |
| **1.1.9.** | Песочница  4242 | Габаритные размеры:1400х1400 мм, Н=320 мм Возрастная группа:от 1-го года |
| **1.1.10.** | Песочница  fd1f002fe6bbb89de78f7ab2fe7c7834 | Габаритные размеры:  Длина1830 мм  Ширина2000 мм  Высота480 мм |
| **1.1.11.** | Песочница**b0fc8a706512cce9fe583069d7fd2e41** | Габаритные размеры:  Длина3140 мм  Ширина3140 мм  Высота220 мм |
| **1.1.12.** | Козырек  1408960468 | Габаритные размеры:D=1180\*930 мм, Н=2400 мм, Н столика=550 мм |
| **1.1.13.** | Щит информационный  6802 | Габаритные размеры:900х48 мм, Н=2120 мм |
| **1.1.14.** | Детский игровой комплекс  1408946869 | Габаритные размеры:5475х3100 мм, Н=2480 мм, Н площадок 650 мм, 950 мм Возрастная группа:3-7 лет |
| **1.1.15.** | Детский игровой комплекс  5118 | Габаритные размеры:3225х2055 мм, Н=2270 мм, Н площадки 650 мм Возрастная группа:3-7 лет |
| **1.1.16.** | Детский игровой комплексd2d353984c2ef839ba84ba667cefb3c6 | Габаритные размеры:  7570х3540 мм  Высота3000 мм |
| **1.1.17.** | Детский игровой комплекс  6117b2b64d526ab4d6b072f9467257de | Габаритные размеры:  8240 х 8470 мм  Высота3000 мм |
| **1.2.** | Спортивное оборудование: | |
| **1.2.1.** | Спортивный комплекс  6455 | Габаритные размеры:3217х3435 мм, Н = 2630 мм Возрастная группа: от 14 лет |
| **1.2.2.** | f89163403d7d70abde7f20e7102cc6d2 | Габаритные размеры:  Длина3650 мм  Ширина1500 мм  Высота2800 мм |
| **1.2.3.** | 6302_prev_yu | Габаритные размеры:4620х3950 мм, Н=2650 мм, Н площадки=1550 мм Возрастная группа:6-12 лет |
| **1.2.4.** | 7e853a0043bf43515b65e7dcf26a400d | Габаритные размеры:  Длина3400 мм  Ширина4100 мм  Высота2850 мм |
| **1.3.** | **Тренажеры:** | |
| **1.3.1.** | 007512 | Габаритные размеры:740х850 мм, Н=1488 мм Возрастная группа: от 14 лет |
| **1.3.2.** | 007513 | Габаритные размеры:1015х486 мм, Н=1535 мм Возрастная группа: от 14 лет |
| **1.3.3.** | 7521 | Габаритные размеры:1470х955 мм, Н=1615 мм Возрастная группа:от 14 лет |
| **1.3.4.** | 007525 | Габаритные размеры:980х760 мм, Н=1188 мм Возрастая группа:от 14 лет |
| **1.3.5.** | 1346134447 | Габаритные размеры:1550х465 мм, Н=1500 мм Возрастная группа:от 14 лет |
| **2.** | **Ограждение детских площадок:** | |
| **2.1.** | 328122692_w200_h200_sura18 | Общая высота -1000 мм Длина пролета ограждения  - 2000 мм Высота пролета - 500 мм Глубина вкапывания - 300 мм Заполнение профильной трубой - 20 х 20 мм Размер профильной трубы столба - 30х30 мм Толщина металла - 1,5 мм Соединение - Замковое или болтовое Покрытие - Порошковая краска |
| **2.2.** | 328121561_w200_h200_sura10 |
| **2.3.** | 328121688_w200_h200_sura14 |